**PĖSČIŲJŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PĖSČIŲJŲ PERĖJOSE**

**2020 M. PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EIL.**  **NR.** | **VYKDYMO ADRESAS** | **PĖSČIŲJŲ PERĖJOS CHARAKTERISTIKA** | | | | **PRIEMONĖS,**  **SIŪLYMAI** | **ATSAKINGAS UŽ ĮVYKDYMĄ**  **IR ĮVYKDYMO TERMINAS** | **PASTABA** |
| **Eismo**  **Juostų sk.** | **Plotis (m)** | **Atstumas tarp perėjų** | **Tipas** |
| 1. | Smiltelės g. 169 | 2+2 | 7,5 | 30-560 | Nereguliuojama | Rekonstruoti |  | Per mažas atstumas iki šviesoforinės pėsčiųjų perėjos (30 m) |
| 2. | Smiltelės g.  Karsklonos | 4 | 14 | 560-120 | ŠV. | Įrengti šviesoforinę pėsčiųjų perėją |  |  |
| 3. | Smiltelės g. 5 | 4 | 14 | 160-140 | Nereguliuojama | Įrengti saugumo salelę su kryptiniu apšvietimu |  |  |
| 4. | Smiltelės g.  Mogiliovo | 4 | 14 | 140-105 | Nereguliuojama | Perkelti apie 40 m vakariau, buvusią pėsčiųjų perėjos vietą ir pėsčiųjų taką atskirti tvorele, įrengti saugumo salelę su kryptiniu apšvietimu |  |  |
| 5. | Vingio g. 5 | 3+2 | 14+11 | 240-30 | Nereguliuojama | Naikinti pėsčiųjų perėją, buvusią pėsčiųjų perėjos vietą ir pėsčiųjų taką atskirti tvorele |  | Per mažas atstumas iki požeminės pėsčiųjų perėjos (30 m) |
| 6. | Panevėžio g. | 2 | 7,5 | 150-90 | Nereguliuojama | Nepritarta perėjos įrengimui |  |  |
| 7. | Statybininkų pr. Simonaitytės g. | 2+2 | 7,5+7,5 | 150-12-200 | Šviesoforinė + nereguliuojama | Įrengti vieną šviesoforinę pėsčiųjų perėją |  | Dvi šalia viena kitos pėsčiųjų perėjos, viena dalis kiekvienos perėjos nereguliuojama |
| 8. | Gedminų g. 7 | 2 | 7,5 | 200-45 | Nereguliuojama, | Perkelti šalia esančią šviesoforinę pėsčiųjų perėją, |  | Per mažas atstumas iki šviesoforinės pėsčiųjų perėjos (45 m) |
| 9. | Šilutės pl. (Baltijos pr.) | 3+3 | 10+10 | 300 | Nereguliuojama | Naikinti, buvusią perėją pėsčiųjų taką atskirti nuo gatvės tvorele |  |  |
| 10. | Laukų g. | 2 | 7 | - | Nereguliuojama | Įrengti pėsčiųjų perėją kryptiniu apšvietimu |  |  |
| 11. | Priestočio g. | 4 | 15 | 220 | Nereguliuojama | Įrengti saugumo salelę su kryptiniu apšvietimu |  |  |
| 12. | I. Kanto g. | 3 | 10 | - | Nereguliuojama | Susiaurinti horizontaliuoju žymėjimu, įrenti kryptinį apšvietimą |  |  |
| 13. | Rimkų g. 31 | 3 | 10,5 | 350-490 | Nereguliuojama | Įrengti kryptinį apšvietimą |  |  |
| 14. | Jaunystės g. | 3 | 14 | - | Nereguliuojama | Rekonstruoti Liepų g. – Jaunystės g. pėsčiųjų perėjas, esant galimybei numatyti perėjimą per gatvę prie Valstybinės kolegijos |  |  |
| 15. | Šilutės pl. 119 | 2+3 | 10 x 14 | 490-490 | Nereguliuojama | Rekonstruoti į šviesoforinę pėsčiųjų perėją |  | Greitis 70 km/val. |
| 16. | Taikos pr. (Naikupės, Debreceno) | 3+3 | 11 x10 | 180-230 | Nereguliuojama | Rekonstruoti į šviesoforinę pėsčiųjų perėją arba rekonstruoti į keturšlę šviesoforinę sankryžą. |  |  |