Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2011 m. gruodžio 22 d.

sprendimo Nr. T2-403

1 priedas

|  |
| --- |
| (Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. |
| sprendimo Nr. T2-337 redakcija) |

**KLAIPĖDOS MIESTO EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIų EKSPLOATACIJOS BEI įRENGIMO Paslaugų ĮKAINIAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų ir paslaugų aprašymas** | **Mato vnt.** | **Siūlomas vieno mato vieneto aptarnavimo įkainis su PVM, Lt** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** |  | | |
| 1.1. | Kelio ženklo atramos plastikinės apsaugos pilonas su šviesą atspindinčia plėvele | Vnt. | 1,16 |
| 1.2. | Atspindintys kelio ženklai | Vnt. | 1,16 |
| 1.3. | Šviesoforų valdymo postai | Vnt. | 285,93 |
| 1.4. | Papildomos lentelės, naudojamos ties raudonu šviesoforo signalu | Vnt. | 3,24 |
| 1.5. | Apsauginės tvorelės | Vnt. | 1,33 |
| 1.6. | Apsauginiai atitvarai | m | 1,43 |
| 1.7. | Plastikiniai eismo ribojimo stulpeliai su atšvaitais | Vnt. | 1,63 |
| 1.8. | Plastikiniai kelio kraštą žymintys stulpeliai su atšvaitais | Vnt. | 1,63 |
| 1.9. | Gatvių pavadinimų ženklai | Vnt. | 1,69 |
| **2.** |  | | |
| 2.1. | Naujų kelio ženklų (atspindinčių, II gr.), kurių eksploatacijos garantija – ne mažesnė kaip 3 metai, pagaminimas. Ženklo matmenys nurodomi milimetrais: | - | - |
| 2.1.1. | 1050 x 700 | Vnt. | 165,84 |
| 2.1.2. | 2250 x 500 | Vnt. | 283,19 |
| 2.1.3. | 700 x 700 | Vnt. | 116,62 |
| 2.1.4. | Ø 700 | Vnt. | 116,52 |
| 2.1.5. | 700 x 350 | Vnt. | 74,79 |
| 2.1.6. | 1050 x 350 | Vnt. | 93,32 |
| 2.1.7. | 3000 x 500 | Vnt. | 378,80 |
| 2.1.8. | 1400 x 700 | Vnt. | 247,47 |
| 2.1.9. | Aštuoniakampis ženklas, kurio atstumas iki artimiausių lygiagrečių kraštinių – 900 mm | Vnt. | 126,32 |
| 2.2. | Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo | Vnt. | 16,36 |
| 2.3. | Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas  (be kelio ženklo), kai stovo ilgis, išorinis Ø ir sienelių storis (mm): |  |  |
| 2.3.1. | 5200 x 76 x 2,5 | Vnt. | 291,51 |
| 2.3.2. | 4700 x 60 x 2,5 | Vnt. | 202,97 |
| 2.3.3. | 3900 x 60 x 2,5 | Vnt. | 104,52 |
| 2.3.4. | 3100 x 60 x 2,5 | Vnt. | 90,37 |
| 2.4. | Kelio ženklo demontavimas | Vnt. | 4,92 |
| 2.5. | Kelio ženklo stovo demontavimas | Vnt. | 8,19 |
| 2.6. | Kelio ženklo atramos plastikinės apsaugos pilono įrengimas | Vnt. | 158,00 |
| 2.7. | Kelio ženklo atramos plastikinės apsaugos pilono demontavimas | Vnt. | 9,81 |
| 2.8. | Apsauginių tvorelių (cinkuotų) įrengimas | Vnt. | 219,36 |
| 2.9. | Apsauginių tvorelių (cinkuotų) demontavimas | Vnt. | 19,67 |
| 2.10 | Metalinio vamzdžio pailginimas privirinant movą | Vnt. | 87,12 |
| 2.11. | Apsauginių tvorelių (metalinių) dažymas | Vnt. | 10,90 |
| 2.12. | Apsauginių sijinių atitvarų (VMM-4; 2; 1,33) įrengimas | m | 137,38 |
| 2.13. | Apsauginių sijinių atitvarų (MS-A) įrengimas | m | 87,34 |
| 2.14. | Apsauginių sijinių atitvarų (VMM-4; 2; 1,3) demontavimas | m | 8,19 |
| 2.15. | Apsauginių sijinių atitvarų (MS-A) demontavimas | m | 6,52 |
| 2.16. | Apsauginių sijinių atitvarų (VMM-4; 2; 1,3) remontas | m | 12,45 |
| 2.17. | Apsauginių sijinių atitvarų (MS-A) remontas | m | 8,80 |
| 2.18. | Laikinų kelio ženklų (II gr.) įrengimas | Vnt. | 18,10 |
| 2.19. | Pagalbinių lentelių, naudojamų ties raudonu šviesoforo signalu, įrengimas (mm): |  |  |
| 2.19.1. | 400 x 400 | Vnt. | 15,86 |
| 2.19.2. | 300 x 300 | Vnt. | 15,34 |
| 2.20. | Pagalbinių lentelių, naudojamų ties raudonu šviesoforo signalu, demontavimas (mm): |  |  |
| 2.20.1. | 400 x 400 | Vnt. | 9,84 |
| 2.20.2. | 300 x 300 | Vnt. | 9,84 |
| 2.22. | Plastikinių kelio kraštą žyminčių stulpelių su atšvaitais įrengimas | Vnt. | 50,54 |
| 2.23. | Plastikinių kelio kraštą žyminčių stulpelių su atšvaitais demontavimas | Vnt. | 6,52 |
| **3.** | **Šviesoforų įrengimas po sugadinimo** |  |  |
| 3.1. | Šviesoforo valdiklio plokštė | Vnt. | 485,57 |
| 3.2. | Šviesoforo atramos konsolės iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be šviesoforo), atramos ilgis, išorinis Ø, sienelės storis (mm): |  |  |
| 3.2.1. | Atrama 4000 x 89 x 3,5 | Vnt. | 465,62 |
| 3.2.2. | Konsolė 6000 x 114 x 4,5 | Vnt. | 6796,38 |
| 3.3. | Šviesoforų programų keitimas  (valdiklių tipai) |  |  |
| 3.3.1. | SCHTURENBERG | Vnt. | 257,45 |
| 3.3.2. | SIEMENS *Maestro 1*, *Maestro 2* | Vnt. | 257,46 |
| 3.4. | Sugadinto šviesoforo demontavimas | Vnt. | 46,92 |
| 3.5. | Sugadinto šviesoforo sumontavimas ant esamos atramos | Vnt. | 58,82 |
| 3.6. | Dviejų sekcijų šviesoforas (D 200) | Vnt. | 1151,69 |
| 3.7. | Trijų sekcijų šviesoforas (D 300) | Vnt. | 2408,66 |
| 3.8. | Šviesoforo atramos išmontavimas | Vnt. | 105,71 |
| 3.9. | Šviesoforo atramos pamato išmontavimas | Vnt. | 70,48 |
| 3.10. | Šviesoforo atramos pamato sumontavimas | Vnt. | 293,93 |
| 3.11. | Šviesoforo kabelio remonto darbai | m | 45,82 |
| 3.12. | Kabelio sujungimo movos montavimas | Vnt. | 311,49 |
| 3.14. | Iškvietimo pultelio sumontavimas | Vnt. | 495,75 |
| 3.15. | Šviesoforo plokštės keitimas | Vnt. | 370,97 |
| 3.16. | Šviesoforo 4 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 2094,80 |
| 3.17. | Šviesoforo 6 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 2699,80 |
| 3.18. | Šviesoforo 8 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 3304,80 |
| 3.19. | Šviesoforo 10 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 3909,80 |
| 3.20. | Šviesoforo 12 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 4514,80 |
| 3.21. | Šviesoforo valdiklio keitimas | Vnt. | 562,27 |
| 3.22. | Šaligatvio plytelių atkūrimas | m2 | 55,53 |
| 3.23. | Žalių vejų atkūrimas | m2 | 31,02 |
| 3.24. | Asfaltinių dangų atkūrimas | m2 | 121,81 |
| 3.25. | Betoninių trinkelių atkūrimas | m2 | 78,44 |
| 3.26. | Tašytų akmenų grindų atkūrimas | m2 | 89,27 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_