|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. |
| sprendimo Nr. T2-329 |
| 1 priedas |

**Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių eksploatacijos bei įrengimo paslaugų įkainiai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbų ir paslaugų aprašymas** | **Mato vnt.** | **Siūlomas vieno mato vieneto aptarnavimo įkainis su PVM Eur** |
| **1.** | **Eismo reguliavimo priemonių eksploatacija** |  |  |
| 1.1. | Kelio ženklo atramos plastikinės apsaugos, pilonas su šviesą atspindinčia plėvele  | Vnt./mėn. | 0,34 |
| 1.2. | Atspindintys kelio ženklai | Vnt./mėn. | 0,34 |
| 1.3. | Šviesoforų valdymo postai | Vnt./mėn. | 82,81 |
| 1.4. | Papildomos lentelės, naudojamos ties raudonu šviesoforo signalu | Vnt./mėn. | 0,94 |
| 1.5. | Apsauginės tvorelės | Vnt./mėn. | 0,39 |
| 1.6. | Apsauginiai atitvarai  | m/mėn. | 0,41 |
| 1.7. | Plastikiniai eismo ribojimo stulpeliai su atšvaitais  | Vnt./mėn. | 0,47 |
| 1.8. | Plastikiniai kelio kraštą žymintys stulpeliai su atšvaitais | Vnt./mėn. | 0,47 |
| 1.9. | Gatvių pavadinimų ženklai | Vnt./mėn. | 0,49 |
| **2.**  | **Eismo reguliavimo priemonių įrengimas** |  |   |
| 2.1. | Naujų kelio ženklų (atspindinčių, II gr.) pagaminimas, kai eksploatacijos garantija ne mažesnė kaip 3 metai. Ženklo matmenys nurodomi milimetrais: |  |  |
| 2.1.1. | 1050 x 700  | Vnt. | 48,03 |
| 2.1.2. | 2250 x 500 | Vnt. | 82,02 |
| 2.1.3. | 700 x 700 | Vnt. | 33,78 |
| 2.1.4. |  Ø 700 | Vnt. | 33,75 |
| 2.1.5. | 700 x 350 | Vnt. | 21,66 |
| 2.1.6. | 1050 x 350 | Vnt. | 27,03 |
| 2.1.7. | 3000 x 500 | Vnt. | 109,71 |
| 2.1.8. | 1400 x 700 | Vnt. | 71,67 |
| 2.1.9. | Aštuoniakampis ženklas, kai atstumas iki artimiausių lygiagrečių kraštinių 900 mm | Vnt. | 36,58 |
| 2.2. | Kelio ženklo įrengimas ant esamo stovo | Vnt. | 4,74 |
| 2.3. | Kelio ženklo stovo iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be kelio ženklo), kai stovo ilgis, išorinis Ø ir sienelių storis (mm):  |  |   |
| 2.3.1. | 5200 x 76 x 2,5 | Vnt. | 84,43 |
| 2.3.2. | 4700 x 60 x 2,5 | Vnt. | 58,78 |
| 2.3.3. | 3900 x 60 x 2,5 | Vnt. | 30,27 |
| 2.3.4. | 3100 x 60 x 2,5 | Vnt. | 26,17 |
| 2.4. | Kelio ženklo demontavimas | Vnt. | 1,42 |
| 2.5. | Kelio ženklo stovo demontavimas | Vnt. | 2,37 |
| 2.6. | Kelio ženklo atramos plastikinės apsaugos pilono įrengimas | Vnt. | 45,76 |
| 2.7. | Kelio ženklo atramos plastikinės apsaugos pilono demontavimas | Vnt. | 2,84 |
| 2.8. | Apsauginių tvorelių (cinkuotų) įrengimas  | Vnt. | 63,53 |
| 2.9. | Apsauginių tvorelių (cinkuotų) demontavimas  | Vnt. | 5,70 |
| 2.10 | Metalinio vamzdžio pailginimas privirinant movą | Vnt. | 25,23 |
| 2.11. | Apsauginių tvorelių (metalinių) dažymas | Vnt. | 3,16 |
| 2.12. | Apsauginių sijinių atitvarų (VMM-4; 2; 1,33) įrengimas  | m | 39,79 |
| 2.13. | Apsauginių sijinių atitvarų (MS-A) įrengimas  | m | 25,30 |
| 2.14. | Apsauginių sijinių atitvarų (VMM-4; 2; 1,3) demontavimas  | m | 2,37 |
| 2.15. | Apsauginių sijinių atitvarų (MS-A) demontavimas  | m | 1,89 |
| 2.16. | Apsauginių sijinių atitvarų (VMM-4; 2; 1,3) remontas  | m | 3,61 |
| 2.17. | Apsauginių sijinių atitvarų (MS-A) remontas  | m | 2,55 |
| 2.18. | Laikinų kelio ženklų (II gr.) įrengimas  | Vnt. | 5,24 |
| 2.19.  | Pagalbinių lentelių, naudojamų ties raudonu šviesoforo signalu, įrengimas (mm): |  |   |
| 2.19.1. | 400 x 400 | Vnt. | 4,59 |
| 2.19.2. | 300 x 300 | Vnt. | 4,44 |
| 2.20. | Pagalbinių lentelių, naudojamų ties raudonu šviesoforo signalu, demontavimas (mm): |  |   |
| 2.20.1. | 400 x 400 | Vnt. | 2,85 |
| 2.20.2. | 300 x 300 | Vnt. | 2,85 |
| 2.22. | Plastikinių kelio kraštą žyminčių stulpelių su atšvaitais įrengimas  | Vnt. | 14,64 |
| 2.23. | Plastikinių kelio kraštą žyminčių stulpelių su atšvaitais demontavimas | Vnt. | 1,89 |
| **3.** | **Šviesoforų įrengimas po sugadinimo** |  |   |
| 3.1. | Šviesoforo valdiklio plokštė | Vnt. | 140,63 |
| 3.2. | Šviesoforo atramos, konsolės iš cinkuoto vamzdžio įrengimas (be šviesoforo), kai atramos ilgis, išorinis Ø, sienelės storis (mm): |  |   |
| 3.2.1. | Atrama, 4000 x 89 x 3,5 | Vnt. | 134,85 |
| 3.2.2. | Konsolė, 6000 x 114 x 4,5 | Vnt. | 1968,37 |
| 3.3. | Šviesoforų programų keitimas (valdiklių tipai): |  |   |
| 3.3.1. | SCHTURENBERG | Vnt. | 74,56 |
| 3.3.2. | SIEMENS *Maestro 1*, *Maestro 2* | Vnt. | 74,57 |
| 3.4. | Sugadinto šviesoforo demontavimas | Vnt. | 13,59 |
| 3.5. | Sugadinto šviesoforo sumontavimas ant esamos atramos | Vnt. | 17,04 |
| 3.6. | Dviejų sekcijų šviesoforas (D 200)  | Vnt. | 333,55 |
| 3.7. | Trijų sekcijų šviesoforas (D 300)  | Vnt. | 697,60 |
| 3.8. | Šviesoforo atramos išmontavimas | Vnt. | 30,62 |
| 3.9. | Šviesoforo atramos pamato išmontavimas  | Vnt. | 20,41 |
| 3.10. | Šviesoforo atramos pamato sumontavimas | Vnt. | 85,13 |
| 3.11. | Šviesoforo kabelio remonto darbai | m | 13,27 |
| 3.12. | Kabelio sujungimo movos montavimas | Vnt. | 90,21 |
| 3.14. | Iškvietimo pultelio sumontavimas | Vnt. | 143,58 |
| 3.15. | Šviesoforo plokštės keitimas | Vnt.  | 107,44 |
| 3.16. | Šviesoforo 4 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 606,70 |
| 3.17. | Šviesoforo 6 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 781,92 |
| 3.18. | Šviesoforo 8 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 957,14 |
| 3.19. | Šviesoforo 10 grupių valdiklio programavimas | Vnt.  | 1132,36 |
| 3.20. | Šviesoforo 12 grupių valdiklio programavimas | Vnt. | 1307,58 |
| 3.21. | Šviesoforo valdiklio keitimas | Vnt. | 162,84 |
| 3.22. | Šaligatvio plytelių atkūrimas | m2 | 16,08 |
| 3.23. | Žalių vejų atkūrimas | m2 | 8,98 |
| 3.24. | Asfaltinių dangų atkūrimas | m2 | 35,28 |
| 3.25. | Betoninių trinkelių atkūrimas | m2 | 22,72 |
| 3.26. | Tašytų akmenų grindų atkūrimas | m2 | 25,85 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_