|  |
| --- |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2017 m. spalio 19 d. |
| sprendimo Nr. T2-242 |
| priedas |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMO ILGALAIKIO TURTO SĄRAŠAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Perduodamo turto pavadinimas** | **Kiekis vnt.** | **Vieneto įsigijimo vertė (Eur)** | **Bendra įsigijimo vertė (Eur)** | **Bendra likutinė vertė (Eur)** |
| 1. | **Tarnybinė stotis „Lenovo System x3100 M5“**:  Procesorius: 1 vnt. „Intel Xeon E3-121v3“ keturių branduolių procesorius;  operatyvioji atmintis: 16 GB DDR-3 1600MHz UDIMM. Atmintis plečiama iki 32 GB su 4 atminties lizdais;  diskiniai kaupikliai: vidiniai. 2 vnt., 300 GB 10 krpm 6 Gbps, SAS ir 2 vnt., ne mažiau kaip 240GB *Etnerprise value* SSD karšto keitimo *(Hot Swap)* diskų su galimybe plėsti iki 8 vnt. diskų;  RAID valdiklis: *Serial-Attached SCSI (SAS)*, RAID 0, 1, 10 su galimybe išplėsti RAID lygius iki 5, 50 nekeičiant pagrindinio valdiklio;  kompaktinių diskų įrenginys: DVD-RW;  vaizdo posistemė: SVGA, 16MB RAM, palaikanti 1600x1200 75Hz rezoliuciją;  tinklo adapteris: integruotas 2 jungčių *10/100/1000Base-TX, full duplex* su *WOL (Wake On Lan)* palaikymu. *TOE (TCP/IP Offload engine), NIC Teaming* palaikymas;  išplėtimo lizdai: 4 vnt. *PCI-Express* jungčių (2 vnt. iš jų yra *PCIe* 3.0); prievadai: VGA, 2xRJ45, 7xUSB (iš jų 2 vnt. USB 3.0 tarnybinės stoties priekyje, 1 vnt. viduje, 4 vnt. gale), 1xRS-232;  konstrukcija: *Tower* tipo;  aušinimas: L2 vnt. aušintuvų;  maitinimo šaltinis: karšto keitimo („hot-plug“) dubliuotas maitinimo šaltinis (2 vnt.), užtikrinantis visų instaliuotų komponentų galios poreikius, iki 430 W galios. *80 Plus Silver* – atitinkantis 89 % efektyvumo ties 50 % apkrovimo;  aparatūrinė įranga serverio valdymui: autonominis serviso procesorius nuotoliniam prisijungimui per *serial, LAN. Automatic Server Restart (ASR).* *UEFI BIOS* standartas, integruotas 1.2 *Trusted Platform Module (TPM)* | 1 | 3 061,30 | 3 061,30 | 3 061,30 |
| **Iš viso:** | | **1** | **3 061,30** | **3 061,30** | **3 061,30** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_